|  |
| --- |
|  |

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

|  |
| --- |
| Opis:**Konstrukcje aluminiowe** na przykładzie producenta **PROCURAL PE50.** https://procural-group.com/pl/produkty/procural-pe50-drzwi-wrebowe/Dopuszczamy innego producenta, który zapewni analogiczną charakterystykę i parametry techniczne**Ilość pozycji:** 4**. Ilość konstrukcji:** 11 **Szyby:** PANEL PCV ;33.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rysunek (Widok od zewnątrz), wymiary, opis | Ilość sztuk | Uwagi |
| 1 | **Poz. 1 PE50 - Drzwi otwierane na zewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 036, H=2 042)** | **x 8** | **Kolor okuć:9016MAT** **Wypełnienia: PANEL PCV Okucia: WRĘBOWE 3 zawiasy 2 skrzydełkowe**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rysunek (Widok od zewnątrz), wymiary, opis | Ilość sztuk | Uwagi |
| 2 | **Poz. 2 PE50 - Drzwi otwierane do wewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 500, H=2 042)** | **x 1** | **Kolor profili: RAL 9016MAT Biały** **Kolor okuć:9016MAT** **Wypełnienia: PANEL PCV**  |
| 3 | **Poz. 3 PE50 - Drzwi otwierane do wewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 520, H=2 042)** | **x 1** | **Kolor profili: RAL 9016MAT Biały** **Kolor okuć:9016MAT** **Wypełnienia: PANEL PCV**  |
| 4 | **3****3.1****3****3.1****3****3.1**5MAT451 90165451 9016MAT5452 9016MAT5MAT452 9016MAT5452 90165452 9016MAT**2450****821****809****820****8****80****770x818****770x818****770x818****Poz. 4 PE50 - Okna i witryny (B=2 450, H=880)** | **x 1** | **Kolor profili: RAL 9016MAT -****Biały** **Kolor okuć:** **Wypełnienia:33.1**  |