|  |
| --- |
|  |

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

|  |
| --- |
| Opis:  **Konstrukcje aluminiowe** na przykładzie producenta **PROCURAL PE50.**  https://procural-group.com/pl/produkty/procural-pe50-drzwi-wrebowe/  Dopuszczamy innego producenta, który zapewni analogiczną charakterystykę i parametry techniczne  **Ilość pozycji:** 4**. Ilość konstrukcji:** 11  **Szyby:** PANEL PCV ;33.1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rysunek (Widok od zewnątrz), wymiary, opis | Ilość sztuk | Uwagi |
| 1 | **Poz. 1 PE50 - Drzwi otwierane na zewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 036, H=2 042)** | **x 8** | **Kolor okuć:9016MAT**  **Wypełnienia: PANEL PCV Okucia: WRĘBOWE 3 zawiasy 2 skrzydełkowe** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Rysunek (Widok od zewnątrz), wymiary, opis | Ilość sztuk | Uwagi |
| 2 | **Poz. 2 PE50 - Drzwi otwierane do wewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 500, H=2 042)** | **x 1** | **Kolor profili: RAL 9016MAT Biały**  **Kolor okuć:9016MAT**  **Wypełnienia: PANEL PCV** |
| 3 | **Poz. 3 PE50 - Drzwi otwierane do wewnątrz, zawiasy wrębowe (B=1 520, H=2 042)** | **x 1** | **Kolor profili: RAL 9016MAT Biały**  **Kolor okuć:9016MAT**  **Wypełnienia: PANEL PCV** |
| 4 | **3**  **3.1**  **3**  **3.1**  **3**  **3.1**  5  MAT  451 9016  5  451 9016  MAT  5452 9016  MAT  5  MAT  452 9016  MAT  5452 9016  5  452 9016  MAT  **2450**  **821**  **809**  **820**  **8**  **80**  **770x818**  **770x818**  **770x818**  **Poz. 4 PE50 - Okna i witryny (B=2 450, H=880)** | **x 1** | **Kolor profili: RAL 9016MAT -**  **Biały**  **Kolor okuć:**  **Wypełnienia:33.1** |